设备映射

注意: 只允许指向内网主机, 不允许指向公网主机 | 目标主机: | * |
目标主机无法解析或者解析为公网IP时, 会导致解析失败 | 目标IP: |  |
将内网设备整体映射到公网并开放给访问者所在网络, 访问者就像是访问公网一样访问内网设备. 此功能会对访问者内网整体开启, 不需要内网每个访问者单独开启, 比如用于分支机构为员工统一开启服务. 访问端需要通过 https://公网节点地址:2/ 开启服务. * TCP端口2作为管理端口保留, 不参与映射. * 设备映射优先级高于门禁系统 注意: 取消设备映射需要1分钟左右的生效时间 | 开启动态设备映射: |  |
动态设备映射访问令牌. 访问者需要输入此令牌才能访问设备. 为空表示免令牌 | 动态映射令牌(Token): |  |
启用静态设备映射 * 设备映射优先级高于门禁系统 注意: 取消设备映射需要1分钟左右的生效时间 | 开启静态设备映射: |  |
静态映射源IP列表 多台设备对同一个IP配置静态映射则只有一台设备生效, 多台设备配置可用于故障容灾 | 静态映射源IP列表: |  |

动态映射敲门地址